|  |
| --- |
| Le présent certificat de conformité « annexe » au formulaire **NCLD** attestant **les spécifications techniques et la mise en œuvre des éléments vitrés de l'enveloppe thermique** pour la construction d'une habitation et qui est à valider par l'entreprise ou le responsable des travaux en cause. Le responsable des travaux a le choix entre deux possibilités de démontrer les travaux réalisés, soit une description détaillée des matériaux à l’alinéa 2a), soit l’indication du numéro du devis détaillé à l’alinéa 2b).Ce certificat entièrement rempli peut remplacer le devis/l’explicatif détaillé et le certificat de conformité demandés comme une partie des preuves pour le critère LENOZ suivant : 5.8.1 Montage et capacité de démontage).Références légales : Loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement (**Mémorial A299/2016)** et les règlements grand-ducaux pris en exécution de cette loi.* Loi du 23 décembre 2016 portant introduction d’une certification de la durabilité des logements et modifiant la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement (**Mémorial A299/2016)** et le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 relatif à la certification de la durabilité des logements (**Mémorial A299/2016)**.
 |

|  |
| --- |
| **Avis important:****Tous certificat de conformité non original, non signé ou incomplet ne pourra être instruit et sera retourné au requérant.** |

|  |
| --- |
| 1. Lieu de l'exécution des travaux |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.01** | N° : |       | Rue : |       |
| **1.02** | Localité : |       | Code Postal :  |       |
| **1.03** | Numéro du certificat de performance énergétique : | **P.** |

|  |
| --- |
| 2a. Spécifications techniques des éléments vitrés (Possibilité 1) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2a.01** | Elément concerné : |       |
| **2a.02** | Type de l’élément vitré  | [ ]   | Triple vitrage dans un cadre en bois |
| [ ]   | Triple vitrage dans un cadre en bois-alu |
| [ ]   | Triple vitrage dans un cadre en alu |
| [ ]   | Triple vitrage dans un cadre en PVC |
| [ ]   | Autre (à préciser) :       |
| **2a.03** | Châssis | [ ]  | Sans noyau d’isolation collé ou injecté |
| [ ]  | Avec noyau d’isolation collé ou injecté |
| **2a.04** | Mise en œuvre des fenêtres (à préciser p.ex. avec mousse en polyuréthane, bande précomprimée,…) |       |
| **2a.05** | Coefficient de transmission thermique aux dimensions standardisées (largeur : 1,23 m; hauteur: 1,48 m) Uw : |       W/(m2K) |

|  |
| --- |
| 2b. Référence à un devis détaillé concernant les travaux réalisés (Possibilité 2) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2b.01** | Elément concerné : |       |
| **2b.02** | Numéro du devis  |       | *Le devis détaillé démontrant les travaux réalisés est à joindre*  |

|  |
| --- |
| 3. Déclarations de la part du responsable des travaux |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.01** | Nom du responsable : |       |
| **3.02** | Nom de l’entreprise : |       |
| **3.03** | N° : |       | Rue : |       |
| **3.04** | Localité : |       | Code Postal :  |       |
| **3.05** | Tél : |       | Fax : |       | E-mail : |       |
| **3.06** | Le (la) soussigné(e) agissant comme responsable des travaux déclare par la présente :* **que les travaux ont été réalisés conformément aux spécifications indiquées à l’alinéa 2a) du présent certificat**
* **que, le cas échéant, les travaux sont réalisés conformément au devis détaillé indiqué à l’alinéa 2b) du présent certificat**
* **que, le cas échéant, ces spécifications sont conformes au calcul de performance énergétique.**

Le (la) soussigné(e) déclare avoir connaissance que les renseignements fournis par le (la) soussigné(e) sont traités conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_Signature et cachet |